
	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	в целях строительства водопроводной сети местного значения по объекту: «Строительство водовода от пос. Синегорска до пос. Нового Абинского района Краснодарского края»

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	Краснодарский край, муниципальный район Абинский, сельское поселение Холмское

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	1639 кв.м ± 11.38 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	публичный сервитут для использования земель и земельного участка в целях строительства водопроводной сети местного значения по объекту: «Строительство водовода от пос. Синегорска до пос. Нового Абинского района Краснодарского края», в соответствии с положением подпункта 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.
Обладатель публичного сервитута  Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Абинский район «Абинкапстрой», ОГРН 1142323000203, ИНН 2323032042, Почтовый адрес: 353320, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, ул. Советов, 128А, Телефон: 8(86150)5-35-81. Адрес электронной почты:   abinkapstroy@mail.ru
Срок публичного сервитута 49 лет.



























	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-23, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Граница1(1)
	–
	–
	–
	–
	–

	1
	447120.66
	1327657.44
	Аналитический метод
	0.10
	–

	2
	447136.34
	1327662.14
	Аналитический метод
	0.10
	–

	3
	447155.78
	1327668.24
	Аналитический метод
	0.10
	–

	4
	447168.50
	1327672.96
	Аналитический метод
	0.10
	–

	5
	447163.93
	1327694.72
	Аналитический метод
	0.10
	–

	6
	447148.65
	1327689.06
	Аналитический метод
	0.10
	–

	7
	447129.89
	1327683.16
	Аналитический метод
	0.10
	–

	8
	447116.14
	1327679.04
	Аналитический метод
	0.10
	–

	1
	447120.66
	1327657.44
	Аналитический метод
	0.10
	–

	Граница1(2)
	–
	–
	–
	–
	–

	9
	444889.97
	1327070.46
	Аналитический метод
	0.10
	–

	10
	444907.84
	1327087.21
	Аналитический метод
	0.10
	–

	11
	444906.93
	1327087.42
	Аналитический метод
	0.10
	–

	12
	444887.29
	1327098.09
	Аналитический метод
	0.10
	–

	13
	444869.61
	1327081.52
	Аналитический метод
	0.10
	–

	9
	444889.97
	1327070.46
	Аналитический метод
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–








