      Выписка из правил землепользования и застройки территории
  Холмского сельского поселения Абинского района,
утвержденных решением Совета Холмского сельского поселения 
Абинского района от 29.12.2012 г. № 317-с
(в редакции решения Совета муниципального образования Абинский район от 29.10.2025 г. № 18-с)

Земельный участок с кадастровым номером 23:01:0902001:1950, местоположение земельного участка: Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский муниципальный район, Холмское сельское поселение, поселок Синегорск, улица Лесная, гараж возле дома 16, находится в территориальной зоне (Ж1)

Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	Виды разрешенного использования земельного участка 
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	№
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка)
	Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Условно разрешенные виды использования

	
	Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей,
блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и
коммуникации
	Минимальный размер земельного участка –
18 кв. м. Максимальный размер земельного участка –
100 кв. м
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта – 0 м
	Максималь- ная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли –4 м
	[bookmark: _GoBack]Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %. 
Процент застройки подземной части не
регламентиру- ется
	Не подлежат установлению







